**Электронная профессиональная система для удаленной дрессировки собак Aetertek-919**

image1image5



Передатчик

В систему AT-919 входит:

C:\Users\Бобо\Downloads\media\image4.jpeg

Антенна

Передающая антенна Приемник


Длинные штыри воздействия

Короткие штыри воздействия

Ошейник

Тестовый комплект

Зарядное устройство



Приемник (позолоченный винт)




Ошейник




Длинные штыри Короткие штыри Тестовый комплект


Зарядное устройство

**БЫСТРЫЙ СТАРТ**

**Этап 1:** Установите антенну на передатчик. Убедитесь, что антенна надежно закреплена.



**Этап 2:** Зарядите аккумулятор передатчика. Сигнальная лампа будет мигать, пока аккумулятор не зарядится полностью.



**Этап 3:** Вкручивайте металлические штыри в приемник, пока они не будут надежно прикреплены.


**Этап 4:** Зарядите аккумулятор приемника.

Красный светодиод приемника горит во время зарядки. Когда подзарядка завершится, красный светодиод погаснет и загорится синий светодиод. Полная подзарядка аккумулятора занимает около 3 часов.

Совет: Рекомендуем первых 3 раза производить подзарядку аккумуляторов передатчика и приемника в течение 4 часов.

a: Нажмите и удерживайте кнопку On/Off до тех пор, пока красный светодиод не станет гореть постоянно.

Примечание: если аккумулятор приемника еще заряжается, красный светодиод горит постоянно и приемник ожидает синхронизации, так что в нажатии кнопки нет необходимости



b: нажмите кнопку Shock, Beep или Vibrate, приемник установит связь с передатчиком

**Этап 5:** Синхронизация приемника и передатчика.

a: Отключите зарядное устройство, красный светодиодный индикатор горит и приемник ожидает синхронизацию;

Примечание: если приемник выключен, а заряд в аккумуляторе еще есть, нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения (On/Off), пока красный светодиод не станет гореть постоянно, затем приемник будет ожидать синхронизацию.

b: нажмите любую из функциональных кнопок (shock, beep, vibrate) на передатчике. Как только приемник установит связь с передатчиком, красный светодиодный индикатор погаснет, а синий светодиодный индикатор начнет вспыхивать каждые 10 секунд.